氨基酸分析仪配套样品前处理脱酸装置，1套，预算金额78900元

1、主要功能：减压、加热、搅拌、浓缩。  
2、最高温度：60℃  
3、温度控制精确度：±0.2~0.3 ℃  
4、样品混合模式：伞状偏心震荡(连续变速式)，均衡搅拌所有测试管  
5、测试管容量：8根（配20根）

6、主机组成（至少包括，见下表）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品名 | 规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | TC-8F试管浓缩仪 | 与中心理化实验室A300型氨基酸分析仪配套兼容 | 1台 |  |
| 2 | 浓缩管 | 与中心理化实验室A300型氨基酸分析仪配套兼容 | 10支 |  |
| 3 | 110V电源适配器 | 与中心理化实验室A300型氨基酸分析仪配套兼容 | 1台 |  |
| 4 | 真空泵 | 与中心理化实验室A300型氨基酸分析仪配套兼容 | 1台 |  |
| 5 | 减压阀 | 与中心理化实验室A300型氨基酸分析仪配套兼容 | 1台 |  |

以上项目要求在签订合同后的六十日内完成供货。